Marca da bollo

Al Sig. Sindaco della Città di Alessandria
Servizio Ambiente
P.zza della Libertà n. 1
15121 Alessandria

OGGETTO: Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 31.12.1996 n° 675, questi dati verranno utilizzati solo ai fini dell’istruttoria relativa alla domanda in questione

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________________
il _____________ residente in _________________________ Provincia _______________________
Via ______________________________________________________ n° __________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono n° ___________________________________

In qualità di:

 proprietario
oppure
 titolare/legale rappresentante della Ditta/Attività denominata _______________________________
Sede Legale della Ditta/Attività ________________________________________________________
Sede Operativa della Ditta/Attività ______________________________________________________
N° iscrizione alla C.C.I.A. _______________________________________
Codice ISTAT  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Descrizione attività __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e dell’art. 489 C.P.

CHIEDE

A codesta Amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e della Legge Regionale 26 marzo 1990 n° 13, che gli venga concessa l’autorizzazione a n° _____ scarico/chi di acque reflue domestiche (per scarico si intende il singolo punto di immissione delle acque reflue trattate nelle acque superficiali oppure sul suolo o sottosuolo mediante idoneo sistema di dispersione), da attuarsi in insediamento:

 esistente

 da realizzarsi

ubicato in Alessandria, via ________________________________________________ n° _________, 

su area identificata in Catasto al Foglio _____________ Mappale/Mappali______________________

eventuale Subalterno/i interessati __________________________________

di proprietà __________________________________________________
	(persona fisica o giuridica proprietaria dell’insediamento)

con sede in __________________________________________________
	(indirizzo o sede legale della proprietà)

La classificazione urbanistica nel vigente P.R.G.C. è _______________________________________

La destinazione d’uso dell’immobile è ___________________________________________________

	¨	suolo 	
			
	¨	strati superficiali del sottosuolo	
			
	¨	acque superficiali 	
			
allo scopo allega:
	¨	individuazione planimetrica su stralcio PRG vigente con individuazione punti di scarico delle vicine abitazioni

dichiara

-	di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n° 13 e delle altre norme statali e regionali di settore;
-	che il sistema di trattamento e dispersione delle acque reflue domestiche, per quanto non esplicitamente dichiarato nell’allegata scheda tecnica, è stato realizzato secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977;
-	di essere a conoscenza che in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile ad altra persona (oppure di variazione del titolare/legale rappresentante della Ditta), purché rimangano immutate le altre condizioni (esempio: numero di persone servite, volume del liquame giornaliero disperso, destinazione d’uso dell’immobile, suo ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, modifica del sistema di raccolta, trattamento e dispersione delle acque reflue), dovrà essere presentata domanda di voltura dell’autorizzazione allo scarico;
-	di essere a conoscenza che in caso di aumento del numero di persone servite e del volume di liquame giornaliero disperso, di trasferimento in altro luogo dell’attività, di variazione della destinazione d’uso dell’immobile, suo ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ovvero in caso di modifica del sistema di raccolta, trattamento e dispersione delle acque reflue, dovrà essere ripresentata domanda di autorizzazione allo scarico;
-	di essere a conoscenza che, in caso di modifiche/interventi da cui non derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitivamente diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà comunque esserne data comunicazione al Comune;
-	di essere a conoscenza che le domande non complete saranno dichiarate improcedibili ed archiviate, previa informazione al richiedente;
-	di essere a conoscenza che, in fase di istruttoria della domanda, potrà rendersi necessario richiedere parere all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA);
-	la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza;
-	ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 31.12.1996 n° 675, di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’istanza in oggetto;
-	di essere consapevole che, per ritirare l’autorizzazione, che viene rilasciata in forma di Determinazione Dirigenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), deve essere consegnata una marca da bollo di valore corrente ogni quattro facciate di cui è composto il documento cartaceo.

Documentazione allegata (obbligatoria)

1.	N° |__| schede tecniche relative ai singoli scarichi (si veda il modello allegato alla presente domanda)
2.	Planimetria d’insieme completa di:
•	individuazione dell’insediamento da cui si origina lo scarico ed indicazione dei relativi riferimenti catastali (foglio, mappale/i ed eventuale subalterno/i interessati)
•	indicazione di altri eventuali fabbricati, aie o aree pavimentate/impermeabilizzate presenti nella proprietà
•	indicazione dei confini di proprietà con riferimenti catastali dei terreni esterni eventualmente interessati dalla condotta di scarico
•	indicazione degli edifici presenti ai confini con la proprietà
•	in caso di presenza di più scarichi, individuazione di ciascuno singolo scarico con relativa numerazione (riportata anche nella corrispondente scheda tecnica allegata alla presente domanda)
3.	Planimetria dell’insediamento in scala non inferiore a 1:200 completa di:
•	rete di fognatura esterna per l’adduzione delle acque di scarico dall’immobile ai previsti sistemi di trattamento e smaltimento, con distinzione delle acque nere e grigie (lavabi, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie, cucine)
•	ubicazione dei sistemi di trattamento e smaltimento e del pozzetto di ispezione dello scarico (compresi eventuale degrassatore, filtro batterico aerobico, filtro batterico anaerobico, fitodepurazione)
•	ubicazione di condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio potabile, (pubbliche e/o private, comprendendo anche tutte le condotte che adducono l’acqua potabile dall’acquedotto pubblico all’edificio in esame
•	in caso di subirrigazione, indicazione dello sviluppo lineare della condotta disperdente in funzione della potenzialità abitativa
4.	In caso di recapito in corpo idrico superficiale, localizzazione cartografica su CTR 1:10.000 con indicato: l’insediamento, il percorso del corpo recettore, il punto di scarico nel corpo recettore, il percorso delle acque dal sistema di trattamento fino all’immissione nel corpo recettore, gli eventuali terreni esterni alla proprietà attraversati dalla condotta di scarico
5.	In caso di recapito in corpo idrico superficiale classificato quale acqua pubblica e/o demaniale, allegare la concessione dalla Regione Piemonte – Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico, ai sensi della L.R. 18 maggio 2004 n° 12 e della D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n° 14/R
6.	In caso di recapito in corpo idrico superficiale non classificato acqua pubblica ai sensi del Regio Decreto n° 1175/1933, allegare nulla osta del proprietario o gestore del corpo idrico
7.	Consenso da parte del proprietario o dei proprietari dei terreni esterni alla proprietà da cui si origina lo scarico ed eventualmente attraversati dalla condotta di scarico e/o da parte di chi ha il diritto di esercitare l’attività agricola del terreno
8.	Ricevuta di avvenuto versamento della quota relativa al contributo spese di istruttoria (€ 25 per insediamenti civili oppure € 50 per altri insediamenti), versata a favore dell’Amministrazione Comunale di Alessandria
9.	Fotocopia di un documento di riconoscimento valido (in caso contrario è necessario compilare la sottostante attestazione)

Data _______________________
Firma

___________________________________

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante _________________________________
__________________________________________________________________________________
(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

L’incaricato

_________________________________
(timbro e firma)

__________________________________________________________________________________
Tutta la documentazione tecnica (schede tecniche e planimetrie) dovrà essere firmata da tecnico abilitato alla progettazione.
La domanda e la documentazione allegata devono essere prodotte in duplice copia, di cui una in regola con le norme sull’imposta di bollo.
All’atto del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere applicata all’originale una marca da bollo di valore corrente ogni quattro facciate di cui è composto il documento cartaceo (ai sensi della vigente normativa in materia di imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).
__________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 (Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali)
Il Comune di Alessandria, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Sindaco Pro Tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione della presente istanza vengono trattati per scopi strettamente inerenti al rilascio dell’autorizzazione richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari.
I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso agli atti.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare l’istruttoria per la valutazione dei requisiti richiesti per l’emanazione del provvedimento.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati che mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000 (cd. Testo Unico sulla documentazione amministrativa, recante norme sull’autocertificazione).
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Dirigente responsabile del Servizio Ambiente con domicilio presso il Comune di Alessandria, Piazza Libertà n° 1, 15121 Alessandria.

SCHEDA TECNICA

da compilare per ciascuno scarico di acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento e da allegare alla domanda di autorizzazione
(per scarico si intende il singolo punto di immissione delle acque reflue trattate nelle acque superficiali oppure sul suolo o sottosuolo mediante idoneo sistema di dispersione)

SCARICO N° ______________
(riportare la numerazione indicata nella planimetria d’insieme allegata alla domanda di autorizzazione)

Notizie generali

CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO

L’edificio è:
 esistente dal ______________ (precisare l’anno, se l’informazione è disponibile)
 in ristrutturazione
 in costruzione

In caso di edificio in ristrutturazione o in costruzione, la relativa domanda di D.I.A./permesso di costruire è stata presentata in data ______________ da ________________________ per i lavori di _______________________________________________________________

Numero utenti previsti ______________
(riportare il numero indicato nel certificato di abitabilità/agibilità, ove disponibile)

TIPOLOGIA DI SCARICO
 nuovo scarico	 variazione di scarico esistente attivo	 scarico esistente da attivare

QUALITÀ DELLE ACQUE SCARICATE
 nere (wc)	 grigie (lavabi, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie, cucine)		 miste (nere e grigie)

RECAPITO DELLO SCARICO:
 corpo idrico superficiale	 strati superficiali del sottosuolo	 suolo

ORIGINE DELLO SCARICO
	Abitazione (mono/bifamiliare, condomini, complessi edilizi)
		Alloggi n° _______	Abitanti equivalenti1 n° _______

Oppure

	Attività (specificare):

	Ristorativa
		Pasti/giorno n° _______		Abitanti equivalenti1 n° _______

	Alberghiera e turistica
		Posti letto n° _______			Abitanti equivalenti1 n° _______

	Sportiva, ricreativa e culturale
		Capacità massima utenti n° _______	Abitanti equivalenti1 n° _______

	Scolastica
Tipo di scuola ___________________________________________
Massima potenzialità di frequentanti ________
Provenienza degli scarichi (servizi igienici, cucina, mensa, laboratori, ecc.): _________________________________________________________________
Abitanti equivalenti1 n° _______

	Commerciale
		N° addetti _______			Abitanti equivalenti1 n° _______

	Struttura sanitaria semplice (es. studi medici, dentistici e veterinari)
		N° addetti _______			Abitanti equivalenti1 n° _______

__________________________________
1 Per il calcolo del numero di abitanti equivalenti vedi ALLEGATO

MODALITÀ DI SCARICO
 Continuo		 Stagionale		 Occasionale

Fonti di approvvigionamento idrico

 Acquedotto (specificare):		 pubblico		 privato
 Corpo idrico superficiale (indicare la denominazione del corpo idrico) ____________________
 Pozzo
 Sorgente

Portata dello scarico

SE IN ACQUE SUPERFICIALI
 di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno
 di volume superiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno

SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
	di volume inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno o proveniente da insediamento con consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti
•	di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno

Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche

 VASCA A TOTALE TENUTA STAGNA QUALE RECAPITO FINALE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE, CON SMALTIMENTO E ASPORTAZIONE PERIODICA DEL LIQUAME EFFETTUATA DA DITTE SPECIALIZZATE

 VASCA SETTICA TRADIZIONALE
•	capacità: litri _______________
•	distanza da muri di fondazione: metri _______________
•	distanza dai confini di proprietà: metri ____________
•	distanza da condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio potabile (pubbliche e/o private):
metri _______________ (comprendendo anche tutte le condotte che adducono l’acqua potabile dall’acquedotto pubblico all’edificio in esame)
•	numero previsto di estrazioni/anno del fango e della crosta _______________
•	la vasca settica riceve sia le acque nere (provenienti da servizi igienici) che le acque grigie (provenienti da lavabi, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie, cucine, ecc.):
 SI
 NO

 VASCA SETTICA TIPO IMHOFF
•	comparto sedimentazione: litri _______________
•	comparto digestione: litri _______________
•	capacità totale: litri _______________
•	distanza da muri di fondazione: metri _______________
•	distanza dai confini di proprietà: metri ____________
•	distanza da condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio potabile (pubbliche e/o private):
metri _______________ (comprendendo anche tutte le condotte che adducono l’acqua potabile dall’acquedotto pubblico all’edificio in esame)
•	numero previsto di estrazioni/anno del fango e della crosta _______________
•	la vasca settica riceve sia le acque nere (provenienti da servizi igienici) che le acque grigie (provenienti da lavabi, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie, cucine, ecc.):
 SI
 NO

 ALTRO ______________________________________ modalità____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 PRESENZA DI TRATTAMENTO SEPARATO ACQUE GRIGIE (lavabi, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie, cucine) esempio degrassatore		 SI	 NO

 descrizione del tipo di trattamento ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 dimensioni del manufatto ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
 distanza da fabbricati: metri _______________

 PRESENZA DEL POZZETTO DI ISPEZIONE DELLO SCARICO POSIZIONATO TRA LA    VASCA SETTICA E IL RECAPITO FINALE:		 SI  NO

 IL POZZETTO DI ISPEZIONE DELLO SCARICO È CONFORME ALLE NORME UNICHIM QUADERNO 92:						 SI  NO

Recapito finale delle acque reflue domestiche

Esiste una rete fognaria pubblica a meno di metri 100 dall’insediamento:	 SI	 NO
Se sì, motivare l’impossibilità di allacciamento _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 SE IN ACQUE SUPERFICIALI (es. fiume, rio, torrente – i fossi (stradali, irrigui, di scolo, ecc.) NON sono considerati corpi idrici superficiali):

•	nome del corpo recettore __________________________________________________

•	il corpo idrico ha un periodo di secca superiore a 120 giorni/anno:	 SI	 NO
•	il corpo idrico recettore è classificato quale acqua pubblica e/o demaniale	 SI	 NO

•	specificare la tipologia della condotta di scarico in acque superficiali (materiale, parametri dimensionali): ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

•	è presente un’ulteriore sistema di trattamento delle acque reflue a valle della vasca settica di tipo Imhoff (es. filtro batterico aerobico, filtro batterico anaerobico, filtro percolatore aerobico, fitodepurazione	 SI   NO

•	se è presente un’ulteriore sistema di trattamento a valle della vasca settica di tipo Imhoff, specificarne la tipologia:
	filtro batterico aerobico
	filtro batterico anaerobico
	filtro percolatore aerobico
	fitodepurazione
	altro

•	breve descrizione dell’ulteriore sistema di trattamento a valle della vasca settica di tipo Imhoff (in particolare indicazione dei parametri dimensionali): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO:
•	modalità:	 pozzo assorbente	 subirrigazione normale	 subirrigazione con drenaggio
•	distanza dal più vicino corpo idrico (es. fiume, rio, torrente, canale, lago, invaso artificiale – i fossi (stradali, irrigui, di scolo, ecc.) NON sono considerati corpi idrici superficiali):  metri ________________; tipologia e nome del corpo idrico: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
•	il punto di scarico è situato nella zona di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto:	 SI	 NO
•	si attesta che il sistema di dispersione finale dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo è stato realizzato nel rispetto delle indicazioni tecniche (modalità costruttive e di installazione) previste dalla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977 – Allegato 5 (pubblicata sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21.02.1977):	  (barrare)

•	in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo assorbente indicare:
•	dimensione del pozzo assorbente: diametro interno metri _______; altezza metri ________; superficiale perimetrale metri quadrati  __________;
•	distanza del fondo della trincea di scavo del pozzo assorbente dal piano campagna:
metri ________
•	differenza di quota tra fondo del pozzo e massimo livello della falda acquifera: metri _________
•	distanza da condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio potabile (pubbliche e/o private):
metri _______________ (comprendendo anche tutte le condotte che adducono l’acqua potabile dall’acquedotto pubblico all’edificio in esame)
•	distanza da fabbricati, aie, aree pavimentate: metri __________
•	distanza dai confini di proprietà: metri _____________

•	tipologia del terreno interessato dallo scarico:
	roccia fratturata o fessurata
	sabbia grossa o pietrisco
	sabbia fina
	argilla sabbiosa o riporto
	argilla con molta sabbia o pietrisco
	argilla con poca sabbia o pietrisco
	argilla compatta impermeabile

-	in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di subirrigazione o subirrigazione con drenaggio indicare:
•	sviluppo della condotta disperdente: metri ________
•	area del terreno interessato dalla subirrigazione: metri quadrati ________
•	fascia di terreno impegnata o distanza tra due condotte disperdenti: metri __________
•	distanza del fondo della trincea di scavo del sistema disperdente dal piano campagna: metri ________
•	differenza di quota tra fondo della trincea e massimo livello della falda acquifera: metri ________
•	distanza da condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio potabile (pubbliche e/o private):
metri _______________ (comprendendo anche tutte le condotte che adducono l’acqua potabile dall’acquedotto pubblico all’edificio in esame)
•	distanza da fabbricati, aie, aree pavimentate: metri _________
•	distanza dai confini di proprietà: metri _____________

-	in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di subirrigazione indicare altresì:
•	tipologia del terreno interessato dallo scarico:
	sabbia sottile, materiale leggero di riporto
	sabbia grossa e pietrisco
	sabbia sottile con argilla
	argilla con un po’ di sabbia
	argilla compatta

Elenco degli elementi del sistema di trattamento e dispersione finale dello scarico già realizzati: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Elenco degli elementi del sistema di trattamento e dispersione finale dello scarico ancora da realizzare (interventi di adeguamento dello scarico alla vigente normativa ancora da realizzare): _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data di fine lavori degli interventi di adeguamento dello scarico alla vigente normativa:
___________________________________________

Dati del tecnico che ha compilato la scheda
Cognome e nome o ragione sociale ____________________________________________________
Partita IVA o Codice Fiscale __________________________________________________________
Ordine o Collegio e n° di iscrizione _____________________________________________________
Studio Professionale in ______________________ Via ____________________________ n° ______
Tel. ______________________ Fax _____________________ e-mail _________________________

Data _______________________

Firma del tecnico che ha compilato la scheda

_________________________________

ALLEGATO: Procedura di calcolo del numero di abitanti equivalenti

Nelle abitazioni, come nelle attività produttive o di servizio, sarebbe necessario valutare l’effettiva produzione di liquame da smaltire per dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui. Trattandosi di soluzione impraticabile, si deve fare riferimento al numero di ABITANTI EQUIVALENTI (a. e.), unità di misura standardizzata che si può determinare nel seguente modo:

CASA DI CIVILE ABITAZIONE, conteggio dei posti letto:
-	1 a. e. per camere da letto con superficie fino a 14 m2;
-	2 a. e. per camera superiore a 14 m2.

ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO, come per le case di civile abitazione:
-	aggiungere 1 a. e. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 m 2 oltre i 14 m 2;
-	per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l’utilizzo stagionale consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile.

FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI
-	1 a. e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

DITTE E UFFICI COMMERCIALI 
-	1 a. e. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività. 

RISTORANTI E TRATTORIE, per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la massima capacità recettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 m 2. Al numero dei clienti si somma il personale dipendente.
-	1 a. e. ogni 3 persone così risultanti.

BAR, CIRCOLI E CLUBS, come al punto precedente, ma calcolando 1 a. e. ogni 7 persone.

CINEMA, STADI E TEATRI 
-	ad ogni 30 utenti corrisponde 1 a. e.

SCUOLE 
-	ad ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità corrisponde 1 a. e.

Casi particolari dovranno essere valutati di volta in volta